**ANEXO 4-** MANZANA MODELO

Elegir un lote de la manzana modelo, **entre medianeras y otro en esquina**. Sus dimensiones serán de 10m de frente x 25m de fondo en ambos casos.

Agregar en las láminas el esquema de la manzana modelo y sombrear la parcela elegida para cada propuesta.

Graficar el Norte en cada lámina en el margen superior derecho (Según se indica en el punto 1.9.1. sobre Características de los Elementos Constitutivos).

